
合同编号：GZN.2026  


甘州区2026年供销合作社系统中央财政农业社会化服务托管服务合同









甲方（接受服务方）：                                     
乙方（提供服务方）：                                
签   订   时   间：      年      月      日




	
甘州区2026年供销合作社系统中央财政农业社会化服务项目托管服务合同
合同编号：             
甲方（接受服务方）：                                   
法定代表人及身份证号：                                
地址：                               
联系方式：                  
乙方（提供服务方）：                                   
法定代表人及身份证号：                                
地址：                               
联系方式：                  
根据有关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，就农业生产托管服务有关事项协商一致，订立本合同。
一、服务内容
甲方将     县（区）    镇乡（镇）     村     社的     亩（小麦  大田玉米  制种玉米  马铃薯  棉花  油菜）作物委托给乙方开展全托管 多环节托管（耕 种 防 收）服务。
二、服务标准
甲乙双方就服务的技术标准、质量标准等协商达成约定，按照《甘州区2026年供销合作社系统中央财政农业社会化服务项目实施方案》和《农业生产托管服务标准指引》中规定的标准执行。
三、服务期限
乙方根据农时需要和生产技术要求，在2026年3月20日至2026年7月30   日期间完成甲方委托的作物环节的生产托管服务。（如乙方提供的生产托管服务需在不同时间内进行的，甲方可根据实际情况与乙方约定具体服务时间。）

四、服务费用
	作物
种类
	服务项目
	面积
（亩）
	市场参考价格
（元/亩）
	要求
	服务费用合计（元）
	财政资金补助标准
（元/亩）
	备注

	耕
	深翻
	
	
	至少完成3个以上服务项目
	
	
	财政资金补助金额以实际验收核算公示资料为准（元）

	
	旋耕
	
	
	
	
	
	

	
	耙磨震压
	
	
	
	
	
	

	
	玉米根铲除及残留地膜清理
	
	
	
	
	
	

	种
	机械铺膜（滴灌带）
	
	
	至少完成1个服务项目
	
	
	

	
	机械点播
	
	
	
	
	
	

	
	水肥一体化
	
	
	
	
	
	

	防
	无人机飞防、机械防治
	
	
	至少完成2次以上防治作业
	
	
	

	合计
	
	
	


五、支付方式
乙方按照合同要求完成每个环节生产托管服务并经验收合格后，甲方按照约定期限将补助资金通过区财政国库集中支付到项目农户“一卡通”账户，并协助乙方向区财政局申报农业社会化服务试点项目补助资金。
六、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.托管服务期间始终享有对托管地块的承包经营权，托管地块产出品归甲方所有。
2.按照合同约定接受乙方提供的生产托管服务，要求乙方按照《农业生产托管服务标准指引》约定标准开展服务。对乙方服务进行监督和评价，验收服务成果。
3.有权阻止乙方实施破坏农用地和其他农业资源的行为。若因乙方故意或过失破坏托管地块种植条件、给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境的，有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
    4.为乙方开展生产托管服务提供必要条件。
5.甲方在土地托管期间，不得将所托管的土地重复托管、承包、抵押、流转给他人，如有需要需经乙方同意，并签订书面补充协议。
6.甲方负责农作物的日常看护与管理，并及时向乙方反馈作物长势情况，如因人为因素或不可抗力（自然灾害）造成农作物减产或绝收的，相关责任由甲方承担。
7.法律法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。
（二）乙方的权利和义务
1.要求甲方在约定时间内提供必要的作业条件，并配合相关单位对服务结果进行验收，未在规定时间内验收，视为验收合格。
2.按照合同约定为甲方提供符合《实施方案》和《农业生产托管服务标准指引》要求的生产托管服务，并向甲方解读服务内容。
3.托管作业时保证托管地块四至边界无变化，出现因托管作业所导致原边界不清所引起的矛盾纠纷，乙方负责解决。
4.法律法规、规章和政策所规定的其他权利和义务。
七、违约责任
（一）甲方逾期未支付服务费用的，从逾期之日起每日按应支付服务费用总额的百分之 一 （小写： 1  %）向乙方支付违约金，但不超过应付服务费用总额的50%。
（二）乙方未按本合同约定提供服务，造成甲方损失的，应予以赔偿，具体赔偿金额和方式双方协商确定。
（三）任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。
（四）因不可抗力等重大因素导致本合同无法履行的，双方可以协商解除本合同，双方均不承担违约责任。
八、争议处理
甲乙双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可以向服务所在地乡镇人民政府申请调解，也可以向服务所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项
（一）本合同自甲乙双方签字之日起生效。
（二）未尽或需调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
（三）服务所在地村委会可对甲乙双方的托管服务关系予以指导和监督。
（四）本合同（包括附件《农业生产托管服务标准指引》）一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（五）其他约定事宜：                                 。

附件：农业生产托管服务标准指引


甲方（签字或盖章）：            乙方（签字或盖章）：
        年  月  日                     年  月  日
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	托管服务事项
	具体内容
	约定标准（由甲乙双方w协商约定）
	备注

	备耕（生产计划制定和农资农机准备）
	备耕时间
	2026年  月  日至2026年  月  日
	甲乙双方可协商约定备耕时间范围。

	
	农资采购
	
	根据托管规模制定年度生产计划，列出种、肥、药等农资采购品种、单价、单位用量及配给方式，同时注明农资采购完成时间。

	
	农机选用
	120马力以上拖拉机不少于14台，深松、旋耕、耙磨机具不少于8台
	每个作业环节所用农机型号及作业能力，同时注明农机保障完成时间。

	耕整地
	作业模式
	深翻-深松-旋耕-耙磨-镇压
	根据当地耕作制度和生产实际，列出主要耕整地模式，如旋耕、深翻、深耕、免耕等方式。

	
	作业时间范围
	2026年-月-日至2026年-月-日
	根据农时，列出耕整地作业起止时间范围及进度安排。

	
	作业技术要求
	深松深度不小于30公分；旋耕15公分以上不能出现大于5公分的土块；整平压实
	作业要求列出所采用机械的作业深度、作业幅宽、作业速度等技术指标。

	
	作业质量
	深松深度不小于30公分；旋耕15公分以上不能出现大于5公分的土块；整平压实
	说明各个作业环节可达到的作业效果。

	种植
	种植方式
	打药、铺膜、施滴肥、播种、铺滴灌带要求一次完成
	按种子品类、耕作制度、地块面积、土壤特性等综合选定不同种植方式。如免耕播种、常规播种、移栽等。

	
	种植时间范围
	2026年-月-日至2026年-月-日
	根据农时，注明作业起止时间范围和进度安排。
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	托管服务事项
	具体内容
	约定标准（由甲乙双方协商约定）
	备注

	种植

	作业要求
	双膜四行铺膜机、70公分地膜、行距1.1米、株距20公分、铺膜前提前打药，每亩地施肥30公斤；滴灌带头尾打结。
	列出所采用机械的作业幅宽、速度、深度、行距、株距，以及种、肥、药等农资使用量。非直播水田插秧在本环节说明。播种同时采用机械施底肥的，列出机械作业方式（如侧施肥）、幅宽、速度、深度、种肥间距等特性并注明用肥品类品牌、施用方法和施肥量。

	
	作业效果
	铺平压严，没有缺苗
	说明可达到的作业效果。

	
	水肥一体化
	时间范围
	2026年-月-日至2026年-月-日
	说明进行中耕追肥的时间范围。

	
	
	作业要求
	结合灌水施足水溶肥，共施用   次，严格按提供的水肥一体化配比方案进行。
	根据农艺技术要求，确定采用机械的作业幅宽、速度、深度等特性，并注明用肥品类、施用方法和施肥量。水田不进行中耕，但不同生育期需肥量、品类和施用方法要注明。

	
	
	作业效果
	肥料溶解完全，冲施均匀，吸收充分
	说明中耕追肥需要达到的指标如耕深、培土厚度、精准施肥等。

	田间管理
	植保
	时间范围
	2026年-月-日至2026年-月-日
	说明进行中植保的时间范围。

	
	
	植保方案
	植保用药由甲方提供；利用高低隙植保机或兰拖人工打药
	针对作物不同生育期易发生的病虫草害，制定科学防治预案，注明易爆发的时间范围、诱发环境和形成灾害的表现，列出对应适用的“农业防治、生物防治、物理防治和化学防治”等防治措施，包括相应的药剂施用方案、设备设施布置方案、天敌释放数量方案等。本部分难点在于灾害诊断，各服务主体应有专业的技术人员（或聘任兼职专家）负责防治方案的制定和实施，或将本项工作托管给专业的植保队伍。
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	托管服务事项
	具体内容
	约定标准（由甲乙双方协商约定）
	备注

	田间管理
	植保
	植保作业机具
	高低隙植保机、兰拖
	列出植保方案中的作业机具，如无人机、高地隙植保机等。

	
	
	植保作业效果
	无药害、无遗漏
	说明植保作业的效果。

	
	......
	
	

	作物收获
	收获机机型
	自走式玉米收获机
	按作物品种、收获物、地块面积和地形条件选择收割机机型。

	
	作业时间范围
	2026年-月-日至2026年-月-日
	按作物成熟度、气象条件、土壤条件等作业条件要求，确定收割时间及作业进度。

	
	作业要求
	采用机械进行鲜穗采收，要求采穗遗漏率低于   %，种子芽孢破损率低于   %

	列出所采用收割机的作业宽度、速度、秸秆切碎长度、割茬高度、籽粒损失率、果穗损失率、籽粒破碎率、秸秆抛撒不均匀率等作业特性。

	
	作业效果
	作业及时，采穗干净
	说明可达到的作业效果。

	
	......
	
	

	秸秆处理
	秸秆粉碎、离田处理情况
	采用   型号农机具，要求2026年-月底以前将秸秆粉碎拉运至指定地点集中处理
	根据农业生产服务主体实际情况，说明作物秸秆利用时间和利用情况，包括秸秆离田、秸秆还田。

	
	秸秆还田情况
	采用   型号农机具，要求2026年底-月底前将秸秆粉碎后就地翻埋地下
	列出所用机具的名称、型号、作业效率等。

	
	......
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注：1.甲乙双方根据约定选择服务事项和服务内容，也可根据实际情况增加具体服务内容；
2.本《农业生产托管服务标准指引》一式两份，甲乙双方各执一份，附于《农业生产托管服务合同》之后，具有同等法律效力。




甲方（签字或盖章）：                                        乙方（签字或盖章）：                     
时    间 ：      年      月      日                        时    间 ：      年      月      
4

